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سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر مشورتی            
NPA/PPD/RFQ/01                                      
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  (موضوع: اعمار احاطه سایت جدید KBL006 واقع ناحیه پنجم شهر کابل)
    شماره درخواست نرخدهی:                                     {449}
تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:            { 20/2/1448}
    تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:             {13 /5/1405}
جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت rf&bss)
	
	تاریخ ترتیب استعلام : ( 20  /  2 / 1448 )


(1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
(2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل ازآن به دفتر {مدیریت خریداري امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود. 
(3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس /خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
(4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. 
(5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید. 
(6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
(7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد.  در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
(8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
1- جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛ 

2- نمبرتشخیصیه مالیه؛ 
3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
(9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص  با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
	نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:
	

	
	

	 امضاء هیت                        امضاء هیت

	                         امضاء هیت



 جدول اقلام و قیمت ها 
	شماره
	تفصیلات
	Item
	Unit
	Length (m)
	Width (m)
	Height (m)
	Total Qty
	Unit Cost
	Total Cost

	نام و کوردینات سایت: (34.542593,69.10945) - (KBL-006) - کوه افشار، ناحیه پنجم، ولایت کابل

	1
	هموارکاری و آماده سازی ساحه برای کار ساختمانی:                                                              توضیحات: دورنمودن و پاک کاری ساحه از وجود مواد اضافی وغیر قابل استفاده مانند خاک و خاشاک وغیره ,خاک های کنده شده و ضایعات ساختمانی باید به محل از قبل تعیین شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمانی ساحه باید کاملا هموار باشد برای این منظور در صورت ضرورت کندنکاری و پرکاری باید صورت گیرد. (نرم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت قراردادی خود شان در نظر بگیرند که این موضوع  به شرکت افغان تیلکام هیچ ربط ندارد.)                                        
	1
	m2
	20.6
	15.5
	 
	319.3
	
	

	2
	کندنکاری تهداب دیوارهای احاطوی:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	34.6
	0.7
	0.9
	21.798
	
	

	3
	تپک کاری تهداب دیوار های احاطوی توسط ماشین:
توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 95 - 98 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	34.6
	0.7
	 
	24.22
	
	

	4
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) برای کف تهداب دیوارهای احاطوی:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	34.6
	0.7
	0.1
	2.422
	
	

	5
	سنگ کاری برای تهداب دیوارهای احاطوی:
توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. سنگ معدنی محلی با کیفیت عالی استفاده گردد.
	1
	m3
	34.6
	0.5
	1.3
	22.49
	
	

	6
	هنگاف سنگ کاری تهداب دیوار احاطوی:
توضیحات: هنگاف کاری باید با مصاله ترکیب 1:3 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد.
	1
	m2
	70
	 
	0.5
	35
	
	


خشت پخته برای اعمار دیوار احاطوی و پایه های خشتی آن:

توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلوگرم فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود ومدت زمان برای آبیاری آن ( min 14 day , max 28 day ) ضرورت است.

	مواد مورد استفاده: خشت با کیفیت عالی و استندرد که داری ابعاد مساوی 11 در 22 در 7 باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن استعمال گردد.
	1
	m3
	35
	0.25
	2
	70
	
	
	

	8
	کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC ) برای پیک بالای دیوار های احاطوی:
توضیحات: کانکریت مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زملن حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد
	1
	m3
	34.6
	0.45
	0.05
	1.73
	
	

	9
	پلستر کاری سطح داخلی و بیرونی دیوارهای احاطوی با پیک و پایه های آن:
توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظرگرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت، ریگ و مصاله استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید به مدت زمآن مناسب لازم است. از ریگ پاگ و شسته شده و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	70
	 
	2.275
	159.25
	
	

	10
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی دیوارهای احاطوی: 
توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m2
	70
	 
	2.275
	159.25
	
	

	11
	ساخت و نصب دروازه فلزی برای ورودی اصلی سایت:
توضیحات: دروازه بزرگ فلزی که شامل دست گیر، قفل، چپراس وغیره ابزار مورد ضروت و همچنآن استعمال ضد زنگ و رنگ نهایی و کار تمام میگردد. ابعاد و محل نصب آن باید مطابق به نقشه صورت گیرد.
مواد مورد استفاده : باید اهن روسی موجود در افغانستآن در ساخت آن استفاده گردد. ضخامت آن باید 2 ملی متر در نظر گرفته شود و رنگ خاکستری همراه با ضد زنګ و سایر وسایل مانند قفل، دستګیر وغیره در آن در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	3.2
	 
	3
	9.6
	
	

	12
	سیم خاردار بالای دیوار احاطوی:
توضیحات: قطر دایره سیم خاردار باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه و هدایت انجنیر ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند پایه های گلونایز شده Y شکل و غیره صورت گیرد.
	1
	m
	35
	0.6
	 
	35
	
	

	احجام کار برای کار اتاق محافظ و تشناب

	13
	کندنکاری تهداب اطاق محافظ و تشناب:                                                                           توضیحات: درکندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه  الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	18.73
	0.70
	0.90
	11.797
	
	

	14
	تپک کاری تهداب اطاق محافظ و تشناب توسط ماشین:                                                              توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.    
	1
	m2
	18.73
	0.70
	 
	13.111
	
	

	15
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای کف تهداب های اطاق محافظ و تشناب:                                      توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل  وریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	18.73
	0.70
	0.10
	1.311
	
	

	16
	سنگ کاری برای تهداب اطاق محافظ و تشناب:                                                                     توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. سنگ معدنی محلی با ابعاد تقریبی 30 در 30 سانتی متردر آن استفاده شود. 
	1
	m3
	19.125
	0.50
	1.30
	12.431
	
	

	17
	هنگاف سنگ کاری اطاق محافظ و تشناب:
توضیحات: هنگاف کاری باید با مصاله ترکیب 1:3 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. 
	1
	m2
	17.50
	 
	0.50
	8.75
	
	

	18
	پرکاری اطاق محافظ و تشناب:                                                                                       توضیحات: ریگ، خاک، آب مخلوط گردد  پر کاری شود که ضخامت آن بیشتر از 30 سانتی متر نباشد. همچنان ضخامت از 30 سانتی متر بیشتر باشد.
	1
	m3
	2.968
	2.968
	0.30
	2.643
	
	

	19
	تپک کاری تهداب اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98 - 95 فیصد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	2.968
	2.968
	 
	8.809
	
	

	20
	فرش کردن جغل در کف داخلی اطاق محافظ و تشناب:                                                                     توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.                 مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی، حداکثر سایزآن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 15 سانتی مترفرش گردد.  
	1
	m2
	2.968
	2.968
	0.15
	1.321
	
	

	21
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای فرش های داخلی اطاق محافظ و تشناب:                                     توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل  وریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت  جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	3.675
	3.675
	0.10
	1.351
	
	

	22
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای زینه های اطاق محافظ و تشناب :
توضیحات: کانکریت مارک  f'c=3000psi (211 kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	3
	m3
	1.50
	0.30
	0.15
	0.20
	
	

	23
	خشت پخته برای اعمار اطاق محافظ و تشناب:
توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلوگرم فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود ومدت زمان برای آبیاری آن ( min 14 day , max 28 day ) ضرورت است.
مواد مورد استفاده: خشت با کیفیت عالی و استندرد که داری ابعاد مساوی 11 در 22 در 7 باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن استعمال گردد.
	1
	m3
	16.523
	0.25
	2.65
	10.946
	
	

	24
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای بیم اطاق محافظ و تشناب:                                                            توضیحات: برای اعمار بیم اطاق گارد و تشناب باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	21.6
	0.25
	0.23
	1.242
	
	

	25
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای پوشش اطاق محافظ و تشناب با پیک پیش بر آمد و پاراپیت وال آن:       توضیحات: برای اعمار بام اطاق گارد و تشناب باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. 
	1
	m3
	5.80
	4.00
	0.12
	2.784
	
	

	26
	ایزوگام برای بام اطاق محافظ و تشناب:                                                                              توضیحات:پیش از نصب، سطح بام باید کاملاً هموار، پاک و خشک باشد. ایزوگام با کیفیت عالی، مطابق مشخصات فنی و اصول اجرایی، با پوشش دادن استاندارد در محل درزها اجرا و به‌ طور کامل عایق بندی گردد تا از نفوذ آب و رطوبت جلوگیری شود.
	1
	m2
	5.55
	3.80
	 
	21.09
	
	

	27
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای پوشش اطاق محافظ و تشناب با پیک پیش بر آمد آن:                 توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل  و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	5.55
	3.80
	0.05
	1.055
	
	

	28
	پلاستر سطح داخلی و بیرونی دیوارهای اطاق محافظ و تشناب با چت، پاراپیت وال و پیک:                     توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظرگرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت، ریگ و مصاله استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید حداقل 14 روز و حد اکثر 28 روز صورت گیرد. از ریگ پاک و شسته شده و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	10.99
	 
	10.99
	120.780
	
	

	29
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی تمام دیوارهای اطاق محافط و تشناب با چت، پاراپیت وال و پیک آن:        توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده  فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. رنگ سفید از کمپنی ICI (رنگمالی بیرونی با استفاده از رنگ ۱۰۰ فیصد و رنگمالی داخلی با استفاده از رنگ ۷۵ فیصد در ۲ لایر صورت گیرد).
	1
	m2
	10.99
	 
	10.99
	120.780
	
	

	30
	تهیه و نصب دروازه چوبی برای اطاق محافظ:                                                                    توضیحات: دروازه چوبی با فرم چوبی با رنگ، دستگیره و قفل وغیره ابزار مربوطه آن نیز شامل میباشد و ابعاد  وسایر خصوصیات آن باید از روی نقشه و ساحه کاری تعیین گردد.                                        مواد مورد استفاده: در ساخت و تهیه آن باید از چوب روسی خشک و قابل دسترس در افغانستان استفاده به عمل أید. ضخامت و سایز آن باید با نقشه مطابقت داشته باشد. رنگ ابتدایی و اخیری، دستگیره، قفل و غیره وسایل مربوطه آن باید دارای کیفیت مرغوب باشد. نوت: ابعاد دروازه اطاق محافظ - 1*2.55 سانتی متر است.
	1
	m2
	 
	1.00
	2.55
	2.55
	
	

	31
	تهیه و نصب دروازه چوبی برای تشناب:                                                                              توضیحات: دروازه چوبی با فرم چوبی با رنگ، دستگیره و قفل وغیره ابزار مربوطه آن نیز شامل میباشد و ابعاد  وسایر خصوصیات آن باید از روی نقشه و ساحه کاری تعیین گردد.                                        مواد مورد استفاده: در ساخت و تهیه آن باید از چوب روسی خشک و قابل دسترس در افغانستان استفاده به عمل أید. ضخامت و سایز آن باید با نقشه مطابقت داشته باشد. رنگ ابتدایی و اخیری، دستگیره، قفل و غیره وسایل مربوطه آن باید دارای کیفیت مرغوب باشد. نوت: ابعاد دروازه تشناب 0.80*2.55 سانتی متر است.
	1
	m2
	 
	0.80
	2.55
	2.04
	
	

	32
	تهیه و نصب (2) عدد کلکین چوبی برای اطاق محافظ:
توضیحات: نصب کلکین چوبی یک جداره (یک شیشه یی) رنگ شده که اندازه آن در نقشه ها موجود است باید انجام شود. مواد مورد استفاده: از چوب خشک روسی باید به این منظور کار گرفته شود و رنگ روغنی سفید برای جلوگیری از فرسایش زود رس آن صورت گیرد و همچنآن قلفک دستگیره چپراس و سایر مواد مورد ضرورت آن درنظر گرفته شود. نوت: ابعاد کلکین اطاق محافظ و جنراتور - 1.75*1.30 سانتی متر است.
	2
	m2
	 
	1.30
	1.75
	4.550
	
	

	33
	تهیه و نصب 1 عدد کلکین چوبی برای روشن دان تشناب:
توضیحات: نصب کلکین چوبی یک جداره (یک شیشه یی) رنگ شده که اندازه آن در نقشه ها موجود است باید انجام شود. مواد مورد استفاده: از چوب خشک روسی باید به این منظور کار گرفته شود و رنگ روغنی سفید برای جلوگیری از فرسایش زود رس آن صورت گیرد و همچنآن قلفک دستگیره چپراس و سایر مواد مورد ضرورت آن درنظر گرفته شود. نوت: ابعاد کلکین تشناب - 0.50*0.50 سانتی متر است.
	1
	m2
	 
	0.50
	0.50
	0.25
	
	

	34
	تهیه و نصب کمود برای تشناب:                                                                                          توضیحات:  نصب کمود با تمام بست ها ، پایپ ها و تمام وسایل مورد ضرورت آن کار تمام. کمود ایرانی و برای تشناب استفاده گردد.
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	35
	اعمار چاه فاضلاب برای تشناب:                                                                                        توضیحات: ایجاد چاه برای فاضلاب تشناب که شامل کندنکاری چاه، تهیه و جابجائی چک کانکریتی سیخ دار داخل چاه، پایپ دوانی از چاه الی تشناب، سرپوش کانکریتی سیخ دار، ریگ اندازی در داخل و اطراف چک و سایر موارد مورد ضرورت نظر به نقشه و هدایت انجنیر ساحه. 
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	36
	جغل (Crush aggregate) برای حویلی سایت:                                                                     توضیحات: هموار کاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیران ساحه. جغل با کیفیت عالی و پاک، دارای رنگ سفید، حداکثر سایزآن 3 سانتی و حد اقل سایز 1.5 سانتی متر باشد.           
	1
	m3
	14
	14
	0.08
	15.68
	
	

	احجام کار برای کار اتاق جنراتور (3*6)

	37
	:کندنکاری تهداب اطاق جنراتور و تانکی تیل
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود
	1
	m3
	18.00
	0.70
	0.90
	11.340
	
	

	38
	تپک کاری تهداب اطاق محافظ و تشناب توسط ماشین:                                                              توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.    
	1
	m2
	18.00
	0.70
	 
	12.600
	
	

	39
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای کف تهداب اطاق جنراتور:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	18.00
	0.70
	0.10
	1.260
	
	

	40
	سنگ کاری برای تهداب اطاق جنراتور و تانکی تیل:                                                                     توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. سنگ معدنی محلی با ابعاد تقریبی 30 در 30 سانتی متردر آن استفاده شود. 
	1
	m3
	18
	0.50
	1.30
	11.7
	
	

	41
	هنگاف سنگ کاری اطاق محافظ و تشناب:
توضیحات: هنگاف کاری باید با مصاله ترکیب 1:3 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. 
	1
	m2
	20.00
	 
	0.50
	10.00
	
	

	42
	پرکاری اطاق جنراتور:
توضیحات: ریگ، خاک، آب مخلوط گردد و  پرکاری شود که ضخامت سطح آن بیشتر از 20 سانتی متر نباشد. 
	1
	m3
	5.50
	2.50
	0.20
	2.75
	
	

	43
	فرش کردن جغل در کف اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.
مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی فرش گردد.
	1
	m3
	5.50
	2.50
	0.15
	2.063
	
	

	44
	کانکریت بدون سیخ (PCC) برای  فرش داخلی اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	6
	3
	0.20
	3.60
	
	

	45
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای رمپ اطاق جنراتور:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	2
	3
	0.25
	1.50
	
	

	46
	خشت پخته برای اعمار اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلوگرم فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود و مدت زمان برای آبیاری آن به مدت زمان مناسب ضرور است.
مواد مورد استفاده: خشت با کیفیت عالی وستندرد که داری ابعاد مساوی 11 در 22 در 7 باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن ستعمال گردد.
	1
	m3
	15.64
	0.25
	2.65
	10.36
	
	

	47
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) برای بیم اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: برای اعمار بیم اطاق جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	19.00
	0.25
	0.23
	1.093
	
	

	48
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای پوشش اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: برای اعمار بام اطاق جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	6.80
	3.80
	0.12
	3.101
	
	

	49
	ایزوگام برای بام اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: ایزوگام با کیفیت عالی باید بالای بام استعمال شود.
	1
	m2
	7
	4
	 
	28
	
	

	50
	کانکریت بدون سیخ (PCC) برای بام اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد.  سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	6.60
	3.60
	0.05
	1.188
	
	

	51
	پلستر کاری سطح داخلی و بیرونی دیوار ها با چت، پاراپیت وال و پیک اطاق جنراتور و تانکی تیل :
توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظر گرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت، ریگ و مصاله استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید به مدت زمآن مناسب لازم است. از ریگ پاک و شسته شده و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	11
	 
	11
	121
	
	

	52
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی دیوارهای اطاق جنراتور با چت، پیک و پاراپیت وال اطاق جنراتور و تانکی تیل: 
توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m2
	11
	 
	11
	121
	
	

	53
	تهیه و نصب(1)عدد کلکین چوبی برای اطاق جنراتور:
توضیحات: نصب کلکین چوبی یک جداره (یک شیشه یی) رنگ شده که اندازه آن در نقشه ها موجود است باید انجام شود. مواد مورد استفاده: از چوب خشک روسی باید به این منظور کار گرفته شود و رنگ روغنی سفید برای جلوگیری از فرسایش زود رس آن صورت گیرد و همچنآن قلفک دستگیره چپراس و سایر مواد مورد ضرورت آن درنظر گرفته شود. نوت: ابعاد کلکین اطاق محافظ و جنراتور - 1.75*1.30 سانتی متر است.
	1
	m2
	1.30
	1.75
	 
	2.275
	
	

	54
	ساخت و نصب دروازه فلزی برای اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: دروازه بزرگ فلزی که شامل دست گیر، قفل، چپراس وغیره ابزار مورد ضروت و همچنآن استعمال ضد زنگ و رنگ نهایی و کار تمام میگردد. ابعاد و محل نصب آن باید مطابق به نقشه صورت گیرد.   مواد مورد استفاده : باید اهن روسی موجود در افغانستآن در ساخت آن استفاده گردد. ضخامت آن باید 2 ملی متر در نظر گرفته شود و رنگ خاکستری همراه با ضد زنګ و سایر وسایل مانند قفل، دستګیر وغیره در آن در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	 
	2.5
	2.65
	6.625
	
	

	55
	تهیه و نصب Exhaust pipe 3in + Pipe 3in for DG: 
توضیحات: تهیه و نصب پایپ فلزی ۳ انچ برای دودکش جنراتور با تهیه و نصب پایپ ۳ انچ PVC برای مجرای کیبل ها هم کف اطاق جنراتور و اتاق تجهیزات تخنیکی و همچنان تهیه و نصب پایپ فلزی ۳ انچ برای دودکش بخاری در اطاق محافظ مطابق نقشه و مشخصات ضمیمه کار شود. 
	4
	L.S
	 
	 
	 
	4
	
	

	56
	تهیه و نصب لین برق برای سویچ ها و گروپ های اطاق محافظ، تشناب جنراتور، اتاق تجهیزات تخنیکی و حویلی:
مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایز مقطع : 2.5 ملی متر مربع
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه
	1
	m
	45
	 
	 
	45
	
	

	57
	تهیه و نصب لین برق برای ساکت همراه با پیپ مخصوص ویرنگ  های اطاق محافظ، تشناب، جنراتور و اتاق تجهیزات تخنیکی:
مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده
تعداد هسته: مفرد (یک تار)
سایز مقطع : 2.5 ملی متر مربع
رنگ: آبی + سرخ و نصواری ،سیاه
	1
	m
	30
	 
	 
	30
	
	

	58
	تهیه و نصب سویچ برای اطاق محافظ، جنراتور، تشناب و لایت های حویلی:
مواد مورد استفاده : سویچ یک دکمه یی 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل
	6
	 pcs
	 
	 
	 
	6
	
	

	59
	تهیه و نصب ساکت برای اطاق محافظ و جنراتور:
مواد مورد استفاده: ساکت 20 امپیره که تمام ابزارآلات و بسته بندی های آن شامل باشد. یک عدد ساکت برای اطاق محافظ و دو عدد در اطاق جنراتور نصب گردد.
	5
	 pcs
	 
	 
	 
	5
	
	

	60
	تهیه و نصب چراغ (لایت) برای اطاق محافظ، جنراتور، تشناب و 2 طرف حویلی:
مواد مورد استفاده : چراغ های سطحی و دیواری کپ با هر تیوب معه تمام پرزه جات وصل کننده های مربوطه برای اطاق ها نصب شود و 2 عدد پروجیکتور لایت 100 وات برای حویلی نصب شود.
	12
	pcs
	 
	 
	 
	12
	
	

	61
	تهیه و نصب یک عدد فیوز بکس:                                                                                        مواد مورد استفاده: سه عدد سرکت بریکر (3PCS 10A/AC)  معه تمام پرزه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل اطاق جنراتور نصب گردد.                                                                                                         
	1
	pcs
	 
	 
	 
	1
	
	

	62
	ناوه آب: ناوه به قطر پایپ 3 انچ از پایپ فلزی گلونایز شده همرای ساکت و زانوخم.
	5
	m
	3
	 
	 
	15
	
	

	احجام کار برای اتاق تجهیزات تخنیکی

	63
	: کندنکاری تهداب اطاق اتاق تجهیزات تخنیکی
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود
	1
	m3
	28.80
	0.70
	0.90
	18.144
	
	

	64
	تپک کاری تهداب اطاق  تجهیزات تخنیکی توسط ماشین:                                                              توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.    
	1
	m2
	28.80
	0.70
	 
	20.2
	
	

	65
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای کف تهداب اطاق  تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m3
	28.80
	0.70
	0.10
	2.016
	
	

	66
	سنگ کاری برای تهداب اطاق  تجهیزات تخنیکی:                                                                     توضیحات: سنگ کاری باید با مصاله ترکیب 1:4 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. سنگ معدنی محلی با ابعاد تقریبی 30 در 30 سانتی متردر آن استفاده شود. 
	1
	m3
	28.8
	0.50
	1.30
	18.7
	
	

	67
	هنگاف سنگ کاری اطاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: هنگاف کاری باید با مصاله ترکیب 1:3 صورت گیرد و مرطوب نگهداشتن آن به مدت زمان  حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. 
	1
	m2
	30.80
	 
	0.50
	15.40
	
	

	68
	پرکاری و تپک کاری اطاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: ریگ، خاک، آب مخلوط گردد و  پرکاری شود که ضخامت سطح آن بیشتر از 30 سانتی متر نباشد. 
	1
	m3
	9.70
	3.70
	0.20
	7.18
	
	

	69
	فرش کردن جغل در کف اطاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد.
مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی فرش گردد.
	1
	m3
	9.70
	3.70
	0.15
	5.384
	
	

	70
	سرامیک همراه با پایزاره به ضخامت مصالح 10 سانتی  برای  فرش داخلی اطاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: از سرامیک و پایزاره با کیفیت و مقاوم در مقابل ضربه استفاده گردد. برای آب رو دو کف شویی همراه با تمدید پیپ ها به سیستم استندرد در نظر گرفته شود.
	1
	m2
	4.0
	10
	 
	40
	
	

	71
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای ترس پیش روی اتاق تجهیزات تخنیکی:
به ابعاد (0.50*3.10*0.50) سنگ کاری شامل میباشد.
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	3.2
	3.10
	0.10
	1
	
	

	72
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای رمپ اتاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	2
	3
	0.25
	1.50
	
	

	73
	خشت پخته برای اعمار اتاق تجهیزات تخنیکی  :
توضیحات: خشت پخته استندرد با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلوگرم فی سانتی متر مربع با مصاله ترکیب 1:4 استفاده شود و مدت زمان برای آبیاری آن به مدت زمان مناسب ضرور است.
مواد مورد استفاده: خشت با کیفیت عالی وستندرد که داری ابعاد مساوی 11 در 22 در 7 باشد و مصاله ترکیب 1:4 برای بافت آن ستعمال گردد.
	1
	m3
	27
	0.35
	2.65
	25.04
	
	

	74
	کانکریت سیخ دار ( RCC ) برای بیم اتاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: برای اعمار بیم اطاق جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	29.40
	0.35
	0.23
	2.367
	
	

	75
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای پوشش اتاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: برای اعمار بام اطاق جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	11.00
	5.00
	0.12
	6.600
	
	

	76
	ایزوگام برای بام اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: ایزوگام با کیفیت عالی باید بالای بام استعمال شود.
	1
	m2
	11.5
	5.5
	 
	63.25
	
	

	77
	کانکریت بدون سیخ (PCC) برای بام اطاق جنراتور و تانکی تیل:
توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان مناسب صورت گیرد.  سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و با کیفیت باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	10.50
	4.5
	0.05
	2.363
	
	

	78
	پلستر کاری سطح داخلی و بیرونی دیوار ها با چت، پاراپیت وال و پیک اطاق جنراتور و تانکی تیل :
توضیحات: ضخامت پلاستر باید 15 ملی متر در نظر گرفته شود و از ترکیب 1:4 سمنت، ریگ و مصاله استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ مساعد باشد. مرطوب نگهداشتن و آبیاری آن باید به مدت زمآن مناسب لازم است. از ریگ پاک و شسته شده و سمنت تازه و آب پاک در ترکیب مصاله آن استفاده شود.
	1
	m2
	14.59
	 
	14.59
	212.868
	
	

	79
	رنگمالی سطح داخلی و بیرونی دیوارهای اطاق جنراتور با چت، پیک و پاراپیت وال اطاق جنراتور و تانکی تیل: 
توضیحات: رنگ پلاستیکی متناسب برای استفاده فضای داخلی و بیرونی استفاده گردد. رنگمالی باید مطابق هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد.
	1
	m2
	14.59
	 
	14.59
	212.868
	
	

	80
	تهیه و نصب(2)عدد کلکین PVC برای اطاق تجهیزات تخنیکی:
توضیحات: نصب کلکین PVC  دو جداره ( دو شیشه یی) د انجام شود. مواد مورد استفاده: از PVC ترکی  باید به این منظور کار گرفته شود  و همچنآن قلفک دستگیره چپراس و سایر مواد مورد ضرورت آن از مواد با کیفیت درنظر گرفته شود. نوت: ابعاد کلکین اطاق تجهیزات تخنیکی - 0.60*0.60 سانتی متر است.
	1
	m2
	1.30
	1.75
	 
	2.275
	
	

	81
	تهیه و نصب(1)عدد پنل مخصوص-Aluminum Cable Entry with 4 inch Port:
توضیحات: نصب پنل المونیمی. 
مواد مورد استفاده: از مواد با کیفیت
نوت: ابعاد این پنل به اندازه- 0.60*0.60 سانتی متر است.
	1
	LUM
	 
	 
	 
	1
	
	

	82
	ساخت و نصب دروازه فلزی نور گیر دار ترکی  مخصوص هوای بیرون برای اطاق تجهیزات تخنیکی :
توضیحات: دروازه  فلزی دو جداره ضد زنگ و عایق خاک که شامل دست گیر، قفل های مستحکم و قوی، چپراس با ابزار مورد ضروت  آن کارتمام .ابعاد و محل نصب آن باید مطابق به نقشه صورت گیرد.
نوت: ابعاد دروازه اطاق تجهیزات تخنیکی - 1.20*2.65 سانتی متر است.
	1
	m2
	 
	1.2
	2.65
	3.180
	
	

	احجام کار برای کار فوندیشن تاور

	83
	انتقال و نصب تاور:
توضیحات: انتقال تاور (50) متره گرینفیلد با کیبل تری فلزی (3 متر) از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت(KBL-006) همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	84
	نصب  کیبل تری فلزی :
توضیحات: به ارتفاع 3m - تهیه و نصب 6 عدد پیپ فلزی و با فوندیشن PCC آن .
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	85
	تهیه رنگ و رنگمالی تاور مطابق هدایت انجنیر ساحوی 
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	86
	کندنکاری در کار فوندیشن تاور مطابق نقشه:
توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.
	1
	m3
	11.90
	11.90
	1.40
	198.254
	
	

	87
	تپک کاری تهداب تاور:                                                                                                توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.   
	1
	m2
	11.90
	11.90
	 
	141.61
	
	

	88
	فرش کردن جغل (BOLDER) برای تهداب تاور:                                                                     توضیحات: فرش کردن جغل (بولدر) در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیران ساحه.          
	1
	m3
	11.90
	11.90
	0.40
	56.644
	
	

	89
	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) در کار فوندیشن تاور مطابق نقشه:
توضیحات: کانکریت مارک f'c=3000psi (211 kg/cm² ) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. 
	1
	m3
	11.90
	11.90
	0.10
	14.161
	
	

	90
	کانکریت سیخ دار(RCC) در کار فوندیشن تاور مطابق نقشه:
توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (250kg/cm2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	1
	m3
	11.70
	11.70
	0.60
	82.134
	
	

	91
	کانکریت سیخ دار (RCC) برای پایه های تهداب  تاور مطابق نقشه: 
توضیحات: برای اعمار پایه های تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (250kg/cm2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.
	4
	m3
	0.80
	0.80
	0.60
	1.536
	
	

	92
	:پرکاری ساحه تهداب تاور در ختم کار معه تپک کار 
نوت: چهار پایه تاور به اندازه (0.80*0.80*0.30) میباشد که مجموع آن 0.768 متر مکعب میشود و از حجم مجموعی پر کاری کم شده است
	1
	m3
	11.90
	11.90
	0.30
	42.48
	
	

	93
	کندنکاری چاه جهت آرتینگ تاور: 
 چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه. 
	1
	m2
	 
	0.90
	3.00
	2.70
	
	

	94
	تهیه سیستم آرتینگ برای تاور، جنراتور، و بی تی اس:                   
                      توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع  حد اقل 25 ملی متر مربع  و میله مسی 20 ملی اصلی  با ارتفاع  3 متر کلمپ  و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی, نمک، ذغال به مقدار ضرورت, سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی  متر باشد و حد اقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته  باشد و  یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با  یک عدد پایپ 3 انچ  پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب بخاطر مرطوب نگهداشتن چاه  در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ بی پوش اصلی  مسی که  مقاومت کلی  آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.
	1
	lum
	 
	 
	 
	1.00
	
	

	95
	کانکریت سیخ دار( RCC ) در کار 6 پایه سولر سیستم مطابق نقشه :
توضیحات: برای اعمار پایه های سولر سیستم باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمآن مناسب آب دهی گردد.
	6
	m3
	0.35
	0.35
	0.5
	0.37
	
	

	96
	تهیه و نصب بس پلیت و انکر بولت مطابق نقشه :
توضیحات: تهیه شش صفحه پلیت همراه با 24 عدد انکر بولت برای پایه های سولر سیستم 
	 
	L.S
	 
	 
	 
	1
	
	

	97
	انتقال و نصب سولر:
توضیحات: انتقال (14) تخته سولر همرا با فریم آهنی آن از گدام مهتاب قلعه و نصب آن در سایت مربوطه. 
	1
	L.S
	 
	 
	 
	1
	
	

	98
	اعمار سرک سخره ای.
مواد مورد استفاده: اعمار سرک به عرض 3 متر  در مناطق کوهی،  نیمه کوهی و تپه یی (درجه اول، دوم و سوم) برا ی عبور و مرور موتر به سایت.   ( نرم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت های قراردادی خود شان در نظر بگیرند که این موضوع به شرکت افغان تیلی کام هیچ ربط ندارد ).
	1
	m
	20
	 
	 
	20
	
	

	نوت:    
· معیاد برای ساختمان سایت از تاریخ عقد قرارداد 35 الی 42 روز.
· اخذ تاییدی کوردینات برای ساختمان از شعبه نیازمند (تخنیکی بیسیم).
· اخذ 10% پول بخاطر تامینات از قیمت مجموعی برای 6 ماه بعد از تسلیمی سایت.
· په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه ٪10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرودلو آمریت ته تسلیم کړی.
· که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیږی او د یوکال لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.
· که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیږی.
· پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازلرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

	مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد

	مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

	مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف: 

	مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:عدد (قابل پرداخت)

	مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

	مدت ضمانت (ورانتی/ گرنتی) بعد از تاریخ اکمال:

	مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:


مشخصات تخنیکی اجناس
	شماره
	اقلام
	مشخصات

	آدرس مشخص شرکت:
ایمیل آدرس شـــــرکت:

	اسم تهیه/ ارائه کننده:

اسم شخص یا نماینده  با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:

امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:

تاریخ:
شماره تیلفون حتمی:
	مهر تهیه/ارائه کننده




یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و مودل،  بروشور  و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی  را  که  اکمال   می  نماید  ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.
شرایط تدارک و پرداخت
شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد. 
(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
(2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 
(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امرخریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید: 
1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امرخریداری نشود؛
2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود. 
3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 
4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد. 
(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد،  تهیه/ارائه کننده مکلف به  تعویض در طول مدت معینه می باشد.
اصلاح اشتباهات محاسبوی
(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
1- درصورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛ 
2- درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
3-  درصورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)،  نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، دراین صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید. 
5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد
�


د امارتی شرکتونو لـــوی ریاست                                                       


د افغان تیلي کام مخابراتي امارتی شـرکت لـوی ریاست


د مالـــــــــــــــی او اداری مـــــــــعاونیـــــــــــــت


د تــــــدارکـــــــــــــــــاتــــــو ریاســـــــــــت


د پـــــــــیـــــــــرودلــــــو آمریـــــــــــت 


د تخنیکی او اجناسو پیرودلو مدیریت
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